1 行走极限开关动作 1

2 载货台上极限开关动作 1

3 载货台下极限开关动作 1

4 电气柜门急停开关被按下 1

5 外部急停按钮被按下 1

6 载货台超速保护装置动作 1

7 载货台松绳开关动作 1

11 相序保护开关未正常工作 1

12 安全继电器未正常工作 1

13 行走变频器故障 1

14 起升变频器故障 1

15 货叉变频器故障 1

16 行走马达保护器故障 1

17 起升马达保护器故障 1

18 货叉马达保护器故障 1

19 行走电机抱闸供电故障 1

20 起升电机抱闸供电故障 1

21 货叉电机抱闸供电故障 1

22 220V 供电故障 1

23 24V 供电故障 1

28 行走电机运行超时 1

29 起升电机运行超时 1

30 货叉电机运行超时 1

32 货叉扭矩检测异常 1

40 输送机光栅触发 1

101 行走激光丢失 1

102 起升激光丢失 1

103 货叉信号丢失 1

104 Profibus总线通讯故障 1

105 行走停准失败 1

106 起升停准失败 1

107 货叉停准失败 1

108 载货台货物左超长 1

109 载货台货物右超长 1

110 载货台货物左前超宽 1

111 载货台货物左后超差 1

112 载货台货物右前超差 1

113 载货台货物右后超差 1

114 载货台货物左超高 1

115 载货台货物右超高 1

116 货叉位置错误 1

117 货叉左侧极限 1

118 货叉右侧极限 1

119 上位机下达急停指令 1

120 取货后载货台无货 1

121 放货时目标货位有货 1

122 放货后载货台有货 1

201 放货或取货超时 1

202 输送机不允许取货 1

203 输送机不允许放货 1

301 自动模式下无任务，载货台有货 1

302 任务错误,任务地址错误 1

303 任务错误,没有卸货任务 1

304 任务错误,任务错误,载货台有货,有取货任务 1

305 任务错误,任务错误,载货台无货,无取货任务 1

306 任务错误,上一任务未完成 1